1. Starten Sie die Bootloader.exe
2. Wählen Sie die REB165.hex Datei aus
3. Wählen Sie den COM-Port/Serial Port
4. Klicken Sie auf "Open Port"
5. Klicken Sie auf "Start"
6. Drücken Sie am Evaluation Board einmal kurz auf die RESET Taste

Der Upload Vorgang sollte nun starten